庄河市水产养殖环境监测表
2025年 3月3日
	取样地点
检测项目
	栗子房海域
	青堆镇海域
	黑岛镇海域
	蛤蜊岛海域
	大郑镇海域
	明阳街道海域
	标准参考值*

	pH酸碱度
	7.35
	7.59
	8.17
	8.78
	8.09
	8.27
	7.8~8.5

	DO溶解氧(mg/L)
	10.94
	10.46
	10.97
	10.83
	11.19
	10.87
	>6

	S盐度(‰)
	27.8
	27.3
	26.8
	27.5
	29.4
	28.9
	28~31

	水温（oC）
	2.7
	3.4
	2.8
	3.5
	1.6
	1.8
	-2~30

	化学需氧量（mg/L）
	1.76
	1.68
	2.24
	1.44
	1.92
	2.16
	≦6

	NO2-－N

亚硝酸盐氮(mg/L)
	0.05 
	0.06 
	0.05 
	0.04 
	0.05 
	0.06 
	无机氮总量≦0.2

	NO3-－N
硝酸盐-氮(mg/L)
	0.59 
	0.34 
	0.16 
	0.05 
	0.25 
	0.02 
	无机氮总量≦0.2

	NH4+－N

氨氮
(mg/L)
	0.02 
	0.04 
	0.00 
	0.01 
	0.01 
	0.01 
	无机氮总量≦0.2

	浮游植物种类
	骨条藻
	骨条藻

太阳双尾藻

布氏双尾藻


	丹麦细柱藻

骨条藻
	骨条藻

太阳双尾藻

加拉星杆藻
	骨条藻

刚毛根管藻

弯角藻

园筛藻
	布氏双尾藻

太阳双尾藻

骨条藻
	——

	浮游植物数量
	正常
	正常
	正常
	正常
	正常
	正常
	——


注：标准参考值来源为GB 3097-1997 海水水质标准Ⅰ类

无机氮总量：
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盐度标准参考值为2022年11月庄河市海域盐度
数据分析：庄河市海域海水pH值范围为7.35-8.78，波动幅度较小；溶解氧范围为10.46mg/L-11.19mg/L，最低出现在青堆镇海域，为10.46mg/L，最高出现在大郑镇海域，为11.19mg/L；海水盐度范围为26.8‰-29.4‰，与去年同期相比波动幅度较小；海水温度范围为1.6℃~3.5℃；化学需氧量范围在1.44mg/L-2.24mg/L，满足渔业用水水质标准；亚硝酸盐-氮、硝酸盐-氮和氨氮的无机氮总量范围为0.001-0.009；综上，庄河市海域水质监测结果均达到海洋渔业水质要求Ⅰ类水质标准。
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