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大连远东金属有限公司

“6·3”一般窒息事故调查报告

2024年6月3日7时17分，大连北黄海经济开发区大连远东金属有限公司发生一起窒息事故，造成1人死亡。盲目施救过程中又造成1人死亡、1人受伤。事故共造成2人死亡、1人受伤，直接经济损失约428万元。
事故发生后，省委省政府、市委市政府高度重视，李乐成省长，靳国卫、王利波副省长及大连市委市政府主要领导同志，分别作出批示指示，要求深刻吸取事故教训，全力救治伤员，严格操作规程，突出一线人员教育培训，从源头上减少事故发生。大连市应急管理局局长姜斌第一时间带队到事故现场查看了解事故有关情况，指导有关事故调查等相关工作，并强调要严格落实省、市领导批示指示精神。
依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故调查处理条例》等有关法律法规，经庄河市人民政府批准，成立大连远东金属有限公司“6·3”一般窒息事故调查组（以下简称：调查组），调查组由市应急局、公安局、总工会、大连北黄海经济开发区规划建设局（应急管理局）等部门组成，全面开展事故调查工作，并邀请市纪委监委、市检察院派员列席调查组会议，成立事故追责问责组，参与事故调查工作。聘请冶金行业的专家参与事故调查。大连市安委办对庄河市大连远东金属有限公司“6·3”事故查处挂牌督办。
调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘查、调查取证、调阅资料、专家分析，查明了事故经过、原因、人员伤亡情况和直接经济损失，认定了事故性质和事故责任单位及责任人员,明确了相关部门在监管方面的问题，剖析了事故主要教训，提出了对有关单位和人员的处理建议和事故防范措施。
经调查认定，大连远东金属有限公司“6·3”一般窒息事故，是一起因操作不当造成的一般窒息生产安全责任事故。

事故基本情况
（一）事故发生单位及相关单位概况
1.大连远东金属有限公司[
]（以下简称远东金属），是大连远东工具有限公司的下属子公司，隶属于大连远东企业集团，于2014年7月28日在庄河市工商行政管理局注册登记，于2016年02月24日在庄河市市场监督管理局进行变更，住所：辽宁省庄河市大郑镇银窝村（大连国家生态工业示范园区）;公司类型：有限责任公司（法人独资），统一社会信用代码：912102835760539065，法定代表人：齐树民，注册资本：人民币壹仟万元整，经营范围:废旧高速钢制品收购、加工、销售；高温合金循环材料、特殊钢制品、有色金属制品研发、制造、销售；货物及技术进出口；国内货运代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。企业员工48人，其中铸造车间34人，涉及熔炼、精炼、浇铸、模具、翻砂、打磨等工艺。2023年企业营业收入约1200万元。

（二）事故发生单位安全管理情况

1.企业生产管理机构设置

远东金属设有总经理1人，生产厂长1人，安全管理人员1人，铸造车间分三个班组，每个班组设有大班长1人、小班长1人，每班设有冶炼工人3名、翻砂及浇铸工5人，实行12小时三班倒工作机制。

2.炼钢工艺及钢包底部吹氩

大连远东金属有限公司炼钢工艺流程：中频感应炉熔炼→出钢→LF炉精炼→VD真空精炼→浇铸→成材。钢包底部吹氩是炼钢的重要工艺，中频炉出钢时，钢包底部需经透气砖吹入氩气，搅拌钢水避免在钢包底部冷结，同时令钢水脱气并使杂质上浮，均匀钢水成份和温度。（事故钢包透气砖位置，见图1）。
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图1 事故钢包透气砖位置图
3.钢包维修作业

在钢包精炼、吹氩过程中，耐火砖衬及透气砖会在钢水冲击、热应力、机械磨损和机械应力，以及化学侵蚀等作用下，产生不同程度的磨损，钢包的耐火砖衬及透气砖需要及时维护和更换。钢包外直径1.65m，内直径1.1m，外高2.55m，内高2m，钢包的维修地点设置在铸造车间中频炉前的出钢地坑内。事故发生前，现场有3个钢包已修复完毕，涉事钢包使用寿命过半（计划使用40次，已用约28次），整体相对完好，仅炉底需要适当修补。在维修钢包时，作业人员会通气检查钢包底部透气砖是否通气正常，确保不会堵塞。（事故钢包外观及包底现状，见图2）
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（三）事故发生经过
图2 事故钢包外观及包底现状
（三）事故发生经过
通过调取现场视频和询问现场人员，经调查：6月3日早7时13分（根据监控记录时间，比北京时间慢约7分钟，下同），该企业翻砂工葛军打开炉台东侧的氩气阀门准备对钢水包（放置于事故坑中远离中频炉、紧挨平地一侧）进行通气检查，7时14分，葛军将铁质梯子放入钢水包内，7时17分许，葛军双手支撑钢水包边沿，通过提前放置在钢水包内的铁质梯子进入钢水包内部，进行修补包底作业，随后因氩气在包底集聚，浓度超标，导致缺氧窒息晕倒。在此期间，葛军未关闭氩气阀门，也未对钢包采取空气置换措施。王选东、吕永春在位于钢水包东侧不远处合模区进行作业，未发现钢水包区域发生事故。

8时17分许，同班组翻砂工翁明山因缺少砖料需向葛军沟通，到地坑钢包处寻找葛军，发现葛军晕倒在钢包内，随即呼喊工人王选东。二人以为葛军突然发病晕倒，遂组织救人，王选东从钢水包边沿进入包内施救未果后又爬出，并告诉翁明山赶紧拨打120电话救人，翁明山跑到存放手机处拨打了120，王选东又喊来在场的工人曲贵志、张健、吕永春等人进行救援，随后翁明山通过工友联系葛军家属并到园区外等待救护车到达。

8时21分，王选东、曲贵志、张健、吕永春4人到钢水包周边查看，王选东、曲贵志在不知钢水包与开通的氩气管道通联情况下进入钢水包救援，两人出现大口呼气情形，相继晕倒在钢水包中。 

8时23分，张健、吕永春发现王选东、曲贵志面部表情异常晕倒后，意识到晕倒可能不是身体原因，吕永春查看发现氩气管仍然连接在钢水包上，迅速跑至炉台东侧将氩气管阀关闭，张健再次拨打了120急救电话和119救援电话，此时赶到的上料工王涛电话通知了厂长席凤伟。

8时27分许，厂长席凤伟赶到现场，拔掉与钢水包进气管相连的氩气管，并对钢水包内部进行了简单的扇风处理，与现场人员合力，使用葫芦吊和拖拽的方式将钢包内的3人救出，在120救护车到达前，现场人员对伤者实施心肺复苏抢救，8时37分消防人员、120救护车先后到达，将伤者送往庄河市中心医院救治。

（四）事故现场情况

远东金属铸造车间位于公司东北角，分为冶炼区（设有2台8吨中频炉、4个钢水包）、精炼区、烤包区、浇铸区，事发前作业现场共5人，炉台1人，浇铸区3人，炉前1人。（铸造车间事故钢包位置示意图，见图3）
图3 铸造车间事故钢包位置示意图
（五）人员伤亡和直接经济损失情况
1.人员伤亡情况

事故共造成2人死亡、1人受伤，两名死者均与企业签订劳动合同，缴纳工伤保险；伤者与企业签订劳动合同，2024年5月9日签订退休返聘协议。
2.直接经济损失情况

事故造成直接经济损失约为428万元，未造成现场设备设施等财产的损坏。
二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况
6月3日9时00分许，庄河市应急管理局副局长宋平接远东金属电话报告后，第一时间带队到事故现场开展处置和调查工作，了解事故发生基本情况及伤员救治情况，并第一时间向庄河市人民政府有关领导进行了报告。

9时30分，庄河市应急局向大连市应急局进行了初报：2024年6月3日上午9时00分左右接报，6月3日上午7时30分左右北黄海循环经济园区大连远东金属有限公司发生一起生产安全事故。初步核实已造成1人死亡、2人受伤，正在庄河市中心医院抢救，无特殊身份。事故原因为工人对钢包维修，未关闭连通钢包的氩气阀门，该工人直接进入钢包内作业导致窒息，后两人去车间观察发现有一人倒在钢包内，随后两人下去施救也发生窒息。

（二）事故现场应急处置情况
2024年6月3日8时17分许，翻砂工发现维修作业人员晕倒在钢水包底部后，喊来1名工友施救，进入钢水包施救未果后，未发现钢水包中存在的危险因素，两名现场作业人员在未辨识钢水包风险情况下再次进入钢水包救援，相继晕倒在钢水包中。现场人员经查看，发现氩气管仍然连接在钢水包上，迅速跑至炉台东侧将氩气管阀关闭。

8时27分许，厂长赶到现场，对钢水包采取扇风措施后，与现场人员合力，使用葫芦吊和拖拽的方式将钢包内的3人救出，在120救护车到达前，现场人员对伤者实施心肺复苏抢救，8时37分消防人员、120救护车先后到达，将伤者送往庄河市中心医院救治。

庄河市应急局到达事故现场后，对现场采取了隔离警戒措施，检查了氩气存放区安全情况，对事故钢水包采取了气体分析检测和通风处理，确保了现场及周边环境的安全。
（三）医疗救治和善后情况

事故发生后，8时37分，两辆120救护车先后到达大连远东金属有限公司事故现场，将3名伤者送至庄河市中心医院救治。15时13分，葛军经抢救无效宣布临床死亡，15时21分，王选东经抢救无效宣布临床死亡，庄河人民政府相关部门和企业积极做好死者家属安抚工作，事故未造成负面舆情和社会不良影响，事后远东金属与死者家属分别签订《工亡赔偿协议书》和《谅解协议书》，家属情绪稳定。
（四）事故应急处置评估
事故发生后，企业现场作业人员没有按照预案要求及时上报公司现场处置领导小组组长（总经理）擅自组织救援工作，没有启动有关应急救援程序，在未采取相应的防护措施情况下盲目施救，事故企业的现场应急救援处置不力是伤亡扩大的主要因素，企业应急处置情况评估较差。一是远东金属员工未第一时间将情况上报厂区负责同志组织救援，而是凭主观盲目组织施救，导致施救过程中造成1死1伤。二是在应急处置过程中，现场人员能力素质不高、专业知识掌握不足，未能第一时间辨识钢水包内存在隋性气体的风险，在未排空氩气或穿戴防护器材情况下盲目施救。
三、事故原因分析

（一）直接原因分析
1.维修作业人员安全意识淡薄，操作失误。维修作业人员在维修钢水包作业准备过程中，将氩气阀门开启后，在未关闭氩气阀门且未进行通风检测后进入包内维修，氩气集聚浓度超标，导致窒息事故发生，是事故发生的直接原因。

2.从业人员风险意识不强，施救不当。事故发生后，现场人员在未向企业负责人汇报的情况下，自发组织施救，未对作业环境进行风险辨识，施救不当，导致窒息事故发生，是事故伤亡扩大的直接原因。

（二）其他可能因素排除
通过事故现场勘查、技术分析、有关询问和事故现场视频资料分析，排除人为故意破坏、身体疾病等因素。
（三）间接原因分析
远东金属安全生产主体责任落实不到位。
1.企业员工培训教育不到位。一是三级教育培训内容未与考试内容有效衔接，未区分岗位开展针对性培训教育；二是未对有关操作规程进行培训教育，事故人员所在班组8名作业人员学历均为初中，文化水平偏低，未组织作业人员对相关工作气体MSDS（化学品安全技术说明书）进行学习培训。

2.危险化学品气体使用不规范。未根据所使用的危险化学品氩气的种类、危险特性以及使用量和使用方式，建立健全安全操作规程，以保证危险化学品气体的安全使用。
3.应急救援能力有欠缺。2023年企业只针对触电和物体打击事故开展过应急演练，未对其他情形开展相应演练，中毒和窒息事故现场处置方案中未对氩气风险进行分析辨识，从业人员应急救援处置能力不足，施救不当导致伤亡扩大。
四、有关责任单位存在的主要问题

    （一）事故单位

    大连远东金属有限公司
（1）对钢包维修作业风险管控不到位。钢包整体维修是远东金属的一项日常检维修作业，由厂长直接安排给维修工，维修频次根据钢包损坏程度决定，整包维修技术只有1人掌握，通常在休息日进行，且经常只有维修工1人在维修作业，远东金属对该维修作业未制定相应的操作规程，也未排查钢包维修过程中使用氩气易产生的风险隐患。
（2）对惰性气体的危害性认识不足。氩气是远东金属生产工艺中不可缺少的一种气体，也用于钢包维修后对底部进行透气检测，企业对该惰性气体的化学特性、风险性认识不充分，未开展风险辨识和相关教育培训，从业人员对氩气的危害掌握不清、不透。
（3）缺少应急处置方案，施救不当导致伤亡扩大。中毒和窒息事故现场处置方案中，对烟气粉尘、天然气、电缆沟等风险进行了分析，但未对钢包维修作业中氩气风险进行分析辨识，缺少相应的应急处置程序和措施，未对从业人员开展相应的方案学习和演练，从业人员凭主观进行施救。在事故救援处置过程中，反映出远东金属日常培训教育及应急救援演练针对性不强、应急救援物资不足、应急救援不力等问题。
（4）虽然企业参加了庄河市应急局组织的吸取“4·26”事故教训会议，但在举一反三排查风险隐患方面缺乏警觉性和主动性。应急局组织召开事故警示会后，作为同行业类型企业，未积极按照要求开展风险排查、教育培训和应急演练，未有效结合上级工作部署抓好风险管控，切实吸取事故教训，达到“一厂出事故、万厂受教育”的效果。
（二）有关监管部门
1.庄河市应急管理局。事故暴露出庄河市应急管理局专业力量配备不足，对金属冶炼行业企业的安全生产工作督导指导不全面，检查缺乏专业力量辅助。

2.大连北黄海经济开发区经济发展局。作为大连北黄海经济开发区工业企业的行业主管部门，督促指导企业落实安全生产主体责任有欠缺，检查指导针对性不足。
3.大连北黄海经济开发区规划建设局（应急管理局）。作为属地安全生产监管部门，监督检查力量不足，对企业安全生产状况底数掌握不细，属地责任落实有欠缺。

五、对事故有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）免于追究责任人员

葛军，男，群众，远东金属翻砂班班长，操作失误，在进行钢包维修过程中，打开氩气阀门检查钢包透气性后，在未关闭阀门且未进行通风检测情况下仍然进入包内作业，导致窒息。鉴于已死亡，建议免予追究责任。

王选东，男，群众，远东金属翻砂班工人，在发现葛军晕倒在钢包中后，凭主观进入钢包施救未果，喊来工友后又二次进入钢包中施救，施救不当，导致窒息。鉴于已死亡，建议免予追究责任。
（二）建议移送司法机关处理的人员

席凤伟，大连远东金属有限公司生产厂长，未有效履行安全生产管理职责，未组织或参与拟定钢水包维修及危险化学品安全操作规程，对车间安全生产状况检查不到位，隐患排查不力，未按照公司中毒和窒息事故现场处置方案组织开展针对性应急救援演练，对事故发生负有主要责任，建议司法机关追究其刑事责任。

（三）对事故有关责任人员的行政处罚建议

1.张岩松，女，中共党员，远东金属总经理。未有效履行主要负责人职责，未组织制定钢水包维修及危险化学品安全操作规程，督促、检查安全风险隐患排查和治理不到位，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》（以下简称《安全生产法》）第二十一条[
]的规定，对事故发生负有责任，建议庄河市应急管理局依据《安全生产法》第九十五条第一项[
]的规定给予行政处罚。
2.姜瀚镇，男，群众，远东金属安全生产管理人员。未有效履行安全生产管理职责，组织从业人员开展安全生产教育和培训不到位，组织应急救援演练流于形式、针对性不强，其行为违反了《安全生产法》第二十五条[
]的规定，对事故发生负有责任，建议庄河市应急管理局依据《安全生产法》第九十六条[
]的规定给予行政处罚。

（四）对事故有关责任单位的行政处罚建议
大连远东金属有限公司，违反了《安全生产法》第四条[
]的规定，导致事故发生，对事故发生负有责任，建议庄河市应急管理局依据《安全生产法》第一百一十四条第一款第一项[
]的规定给予行政处罚。

（五）其他处理建议

1.庄河市应急管理局。鉴于大连远东金属有限公司“6·3”一般窒息事故造成的损失和影响，建议庄河市应急管理局向庄河市人民政府作出书面检查。

2.大连北黄海经济开发区经济发展局。鉴于大连远东金属有限公司“6·3”一般窒息事故造成的损失和影响，建议大连

北黄海经济开发区经济发展局向大连北黄海经济开发区管委会作出书面检查。
3.大连北黄海经济开发区规划建设局（应急管理局）。鉴于大连远东金属有限公司“6·3”一般窒息事故造成的损失和影响，建议大连北黄海经济开发区规划建设局（应急管理局）向大连北黄海经济开发区管委会作出书面检查。
六、事故整改和防范措施

（一）牢固树立安全发展理念，坚守安全红线
要深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要指示批示精神，提高政治站位，始终坚持“人民至上，生命至上”，强化底线思维、红线意识，把安全发展理念贯穿经济社会发展全过程，更好统筹发展和安全。行业主管部门要持续压紧压实监管责任，有效指导金属冶炼行业安全生产工作，属地监管部门要落实常态化督导检查，采取聘用第三方专业机构服务的方式，抓好企业隐患排查整治和安全培训教育，处理好抓经济效益与安全发展的关系，关注企业的安全投入与现状，突出小远散企业的安全管理，坚决杜绝重效益、轻安全，重生产、轻管理。
（二）深刻吸取事故教训，举一反三抓好整改
要善于借锤敲钟，通过学习事故案例消除行业风险隐患，注重强化企业对安全风险的辨识能力，加强事故隐患的排查整治力度，对高危险的设备设施和高风险的作业维修，要完善操作规程和常态化巡查检查。金属冶炼企业要细化完善安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，建立完备全面的操作规程，组织从业人员加强学习并按规操作，强化对工业气体危害因素的学习掌握，配齐应急救援物资器材，依规落实应急救援演练，通过提高从业人员的能力素质，不断改善安全生产条件，严防类似事故发生。
（三）压实监管责任，合力推动主体责任落实

各有关部门要严格落实“三管三必须”“谁主管谁负责”的原则，按照“三定规定”和本级安委会成员单位安全生产工作任务分工，结合本次事故暴露出的问题，严格照单履职，完善协作机制，形成工作合力，确保责任全覆盖、监管无盲区，形成边界明晰、分工明确的责任体系。大连北黄海经济开发区经济发展局要深入工业企业督促落实安全生产主体责任，加强检查指导频次和力度，庄河市应急管理局要加强专业队伍建设，聘请专家开展帮扶指导工作，加大对金属冶炼行业安全生产工作的执法力度，大连北黄海经济开发区规划建设局（应急管理局）要配齐力量，突出对高风险企业的安全监管工作，切实强化属地责任落实。
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[�]  大连远东金属有限公司目前的经营状态为存续（在营、开业、在册）。


自身风险：该企业自身存在的司法诉讼、监管公示、经营预警等风险信息，其中司法诉讼包含司法案件33条，失信被执行人1条，被执行人1条，限制高消费20条，终本案件17条，裁判文书75条，立案信息20条，开庭公告17条，法院公告5条，股权冻结6条，询价评估24条，诉前调解5条。


经营风险包含票据违约、土地抵押、动产抵押等。其中股权出质1条动产抵押1条。


历史信息：该企业自身曾经存在的司法诉讼、监管公示、经营预警等风险信息。其中历史欠税公告3条，历史失信被执行人1条，历史终本案件4条，历史限制高消费7条，历史被执行人30条，历史开庭公告3条，历史股权出质1条，历史股权冻结7条，历史经营异常1条。





[�] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条规定：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。


[�] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项规定：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。


[�] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条规定：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（四）组织或者参与本单位应急救援演练；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。生产经营单位可以设置专职安全生产分管负责人，协助本单位主要负责人履行安全生产管理职责。下同


[�] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款;导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格,并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款;构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。下同


[�] 《中华人民共和国安全生产法》第四条规定：“生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。”


[�] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项规定：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；





