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庄河大郑银窝自然港湾

“4·30”一般车辆伤害事故调查报告

2026年4月30日7时左右，位于庄河市大郑镇银窝自然港湾一空地发生一起车辆伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失约130万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规，经庄河市人民政府批准，成立庄河大郑银窝自然港湾“4·30”一般车辆伤害事故调查组（以下简称：调查组），调查组由市应急局、公安局、海洋发展局、总工会、大郑镇人民政府等部门、单位组成，全面开展事故调查工作，并邀请市纪委监委、市检察院派员列席调查组会议，参与事故调查工作。

调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘查、调查取证、检验鉴定、视频分析、调阅资料，查明了事故经过、原因、人员伤亡情况和直接经济损失，认定了事故性质和事故责任单位及责任人员,明确了相关部门在监管方面的问题，剖析了事故主要教训，提出了对有关单位和人员的处理建议和事故防范措施。
经调查认定，庄河大郑银窝自然港湾“4·30”一般车辆伤害事故，是一起因自然人未落实安全生产责任，轮式装载机操作人员操作不当造成的一般生产安全责任事故。

事故基本情况
（一）生产经营主体情况

杨勇，男，39岁，身份证号码：210283********0059，辽宁庄河人，系生蚝养殖户，在庄河市石城岛乡附近海域拥有1000亩左右浮筏，从事生蚝养殖，占用庄河市大郑镇银窝自然港湾一空地（约1050平方米）作为临时场地，进行生蚝初加工，杨勇未办理与本事故有关的市场主体登记及证照，属于无证无照经营的自然人，临时场地为自然港湾露天空地，场地未划定作业警戒区域。

（二）相关安全管理情况

1.落实安全管理情况

杨勇为自然人生产经营者，落实安全生产主体责任不到位，未对现场从业人员开展岗前安全教育培训；作业现场未设置安全警示标识，作业区域未隔离人车通行通道，未制定作业风险防控措施。

2.事故车辆基本情况

事故车辆为徐工LW500K-Ⅰ轮式装载机（铲车），出厂编号：1500K0091394，为杨勇个人自有设备，不定期维修保养。

3.轮式装载机操作人员基本情况

驾驶员：马水龙，男，48岁，身份证号码：210225********035X，庄河市仙人洞镇人，系杨勇雇佣作业人员，持有《中华人民共和国机动车驾驶证》，准驾车型：C1，住房和城乡建设行业技能岗位施工操作证，作业项目：装载机操作。
（三）事故发生经过

经查看现场监控、询问现场人员了解核实，2026年4月30日早上7时左右，马水龙驾驶杨勇提供的铲车（铲斗抬升在上方位置），从生蚝分苗场地北侧道路开回场地南侧准备利用铲车吊运网笼的途中，马水龙驾驶铲车准备驶入下坡路段，开始脚踩刹车，感觉铲车刹车失灵，马水龙立即将档位挂至倒挡，紧接着铲车熄火，此时方向盘锁死无法转向，铲车顺势下行，与王立章驾驶的电动三轮车后侧相撞，使三轮车车头翘起，王立章从三轮车摔至地面上，此时铲车继续滑行并将王立章碾压，事故发生。

现场安全管理人员姜兴兵跑到事发地后，看到王立章趴在铲车右侧，立即让身边船员拨打120急救电话并向杨勇报告情况，船员唐传伟拨打了120急救电话。

（四）事故现场情况

事故现场位于作业现场南侧，东西长35米，南北宽30米（事发现场位置示意图，见图）[image: image1.jpg]



事发现场位置示意图
（五）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况

事故共造成1人死亡，死者王立章，男，57岁，身份证号码：210225********0392，1969年11月14日出生，家庭住址：庄河市大郑镇东岭村********，系杨勇雇佣打工人员，未与雇主杨勇签订劳动合同或者劳务合同，投保了中国渔业互助保险。

2.直接经济损失情况

事故造成直接经济损失约130万元。
事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2026年4月30日7时50分左右，大郑镇人民政府接属地派出所报告后，向庄河市应急管理局进行了电话报告，应急管理局调查了解基本情况后，向上级进行了汇报，并派出工作人员及时对现场进行保护，开展勘查调查。
（二）事故现场应急处置情况

2026年4月30日7时左右，事故发生后，现场船员唐传伟在事发现场拨打了120急救电话，姜兴兵看到王立章趴卧在铲车右侧，便将王立章身体转至面部朝上，发现王立章还有意识，但王立章呼吸困难，因姜兴兵曾在部队担任过卫生员，了解急救方法，立即对王立章进行人工呼吸施救。杨勇接到王立章出事电话后，大约10分钟赶到现场，7时20分左右120救护车到达现场，杨勇乘坐120救护车一同赶往庄河市中心医院，王立章经送医抢救无效死亡。
（三）医疗救治和善后情况

事故发生后，由120救护车将王立章送至庄河市中心医院进行抢救，经检查诊断为院外死亡。相关部门、单位和杨勇积极做好死者家属安抚工作，杨勇与死者家属签订《赔偿协议书》及《谅解书》，达成赔偿协议，家属情绪稳定，事故未造成负面舆情和社会不良影响。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，现场人员第一时间进行急救，并拨打120急救电话。王立章经抢救无效死亡，现场救援措施得当，未发生次生事故。

事故原因分析

（一）直接原因分析

马水龙驾驶铲车下坡过程中，因操作不当导致铲车熄火、车辆失控，碰撞到王立章驾驶的电动三轮车后，铲车继续滑行并碾压王立章，是事故发生的直接原因。

（二）司法鉴定情况

1.2026年5月29日，庄河市公安司法鉴定中心出具《鉴定文书》（（庄）公（司）鉴（法医）字[2026]083号），检验结果：死者王立章符合生前钝性外力作用致胸腹腔脏器损伤死亡，机动车辆作用可形成。

2.2026年6月5日，大连众森德泰机动车检测有限公司司法鉴定所出具《司法鉴定意见书》（大众鉴〔2026〕痕字第0794号），鉴定意见：送检徐工LW500K-Ⅰ轮式装载机（出厂编号：1500K0091394）制动系统完好有效，制动性能符合现行安全技术标准，现场检测制动各项参数合格，车辆制动工作正常。
（三）其他可能因素排除

通过查看现场监控、事故现场勘查、技术分析、调查询问等，排除人为故意破坏、身体疾病等因素。
（四）间接原因分析

杨勇安全意识淡薄，安全生产责任落实不到位。

作为自然人开展生产经营活动，未对现场作业人员开展岗前安全教育培训，未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，作业现场未设置安全警示标识，作业区域未隔离人车通行通道，未安排专人对铲车作业现场统一指挥管理。
对事故有关责任人员的处理建议

杨勇已承担相关赔偿责任，履行了有关法律责任；有关部门要进一步强化监督检查及行政处理。

事故整改和防范措施

（一）压实个人养殖户安全生产主体责任

要深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要指示批示精神，提高政治站位，始终坚持“人民至上、生命至上”，把安全发展理念贯穿到生产经营全过程当中，把安全工作落实到各个环节。属地乡镇要配合上级部门落实常态化督导检查，重点压实个人养殖户安全生产主体责任，抓好生产经营活动过程中隐患排查整治，坚决杜绝重效益、轻安全，重生产、轻管理。
（二）深刻吸取事故教训，举一反三抓好整改

要善于借锤敲钟，通过学习事故案例消除行业风险隐患，注重强化水产养殖单位对安全风险的辨识能力，尤其对于陆地作业，要保证安全生产条件所必需的资金投入，加强事故隐患的排查整治力度，突出对现场作业设备、车辆的使用管理，落实管理制度，遵守操作规程，严格落实岗位安全生产责任，消除管理盲区和监管漏洞，杜绝管理上的流于形式。

（三）开展安全警示教育，普及安全作业常识
海洋发展局、属地政府要加大普法力度，面向无执照经营、个体户、临时务工等主体和人员开展应急普法、安全常识等宣讲，提升全员安全意识，强化从业人员基本安全素养。充分依托“安全生产月”等活动，开展好“人人讲安全、个个会应急——排查整治风险隐患”主题工作，持续组织开展安全宣传“五进”，全面提高从业人员识险化险能力和遵章守纪意识，防范事故发生。
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